Langenhagen, den 10. Juni 2008

altec ComputerSysteme GmbH - Neues SiliconDrive II™ setzt Maßstäbe bei industriellen SSD Speicherlösungen

++++ Zusammenfassung ++++  altec ComputerSysteme GmbH präsentiert mit dem SiliconDrive II™ von SiliconSystems™ eine neue SSD Speicherlösung für industrielle Anwendungen. Im Fokus der Entwicklung lag die Erschließung neuer Zielmärkte durch höhere Performance, neue Schnittstellen und Formfaktoren mit größeren Kapazitäten. Ab sofort können bei altec Evaluation Samples bestellt werden.

++++ Pressemitteilung ++++

altec ComputerSysteme GmbH, Spezialist für industrielle Flash Speicherlösungen, Consumer Flash Speicherlösungen und Flash Media Kopiersystemen, stellt die für industrielle Anwendungen entwickelten Solid State Disc (SSD) Flash Speicherlösungen SiliconDrive II vor. Das SiliconDrive II ist die Weiterentwicklung der bewährten SiliconDrive™ Familie mit gesteigerter Performance, größerer Schnittstellenauswahl und neuen Formfaktoren mit höheren Speicherkapazitäten.
Vor der Aufnahme der Massenproduktion bei SiliconSystems zu Ende Juni 2008 können bei altec bereits Testmuster bestellt werden. 

SiliconSystems hat bei der Entwicklung des SiliconDrive II konsequent die Wünsche seiner Kunden umgesetzt. Ausfallsicherheit, Zuverlässigkeit und Überwachung der verwendeten Komponenten sind bei industriellen Speicherlösungen elementar wichtige Faktoren. Im SiliconDrive II kommen daher die bewährten SiliconSystems Technologien wie das patentierte Wear-Leveling, SiMART™, PowerArmor™ und erstmals ohne weiteren Aufpreis, SiSecure™ zum Einsatz.

Im Fokus der Entwickler stand auch besonders die Steigerung der Transferraten kleiner Dateigrößen, die bei industriellen Systemen den größten Teil des Datentransfers verursacht. Durch den neu entwickelten Mikrocontroller konnte SiliconSystems die Transferraten des SiliconDrive II etwa um 300 bis 400 Prozent gegenüber dem SiliconDrive der ersten Generation steigern.
 
SiliconSystems hat auf die steigende Verbreitung des USB-Interface in Embedded Systemen, Mikrocontrollern und Industrie-PCs reagiert und seine Produktpalette mit USB-Interface weiter ausgebaut.
Mit dem etwa Briefmarkengroßen SiliconDrive II Blade hat SiliconSystems ein USB Speichermodul für sehr beengte Platzverhältnisse im Lieferprogramm. Die arretierbare SBS-Fassung von Samtec hält das SiliconDrive II Blade fest im Sockel, sodass das Blade auch in sehr rauhen Umgebungen zum Einsatz kommen kann.
Ein besonderes Highlight ist das SiliconDrive II mit CF-Card Type 1 Formfaktor und USB 2.0 Interface. Es ermöglicht Entwicklern mit kleinen Layoutveränderungen an bestehenden Systemen das USB Interface für die Datenspeicherung zu nutzen. 
Das SiliconDrive II 10-pin USB Module eignet sich besonders gut für den Einsatz in Systemen mit Standard 10-pin USB Stiftleiste. Es ist kompatibel zu den USB-Modulen von Intel® aus der Z-U130 Baureihe.

Für alle USB-Module stehen Adapter zur Verfügung um die SiliconDrive II USB Module an einem Standard USB Anschluss zu betreiben. 
Für das Kopieren und das Serialisieren von Dateien und Programmen bietet altec außerdem verschiedene CopyStations und Kopierdienstleistungen an.

Gesamtanschläge: ca. 2.950 Zeichen	

++++ SiliconDrive II ™ kurze Produktübersicht ++++

Das SiliconDrive II 2,5" ist mit PATA (ATA5/Ultra66) oder SATA (3Gb/s) Interface von 1GB bis 32GB Kapazität erhältlich.
Das SiliconDrive II mit CF-Card Type 1 Formfaktor ist mit PATA (ATA5/Ultra66) von 1GB bis 16 GB Kapazität oder mit USB 2.0 Interface von 1GB bis 8GB verfügbar.
Das SiliconDrive II USB 10-pin Modul mit USB 2.0 Interface ist von 1GB bis 4GB Kapazität lieferbar; es ist kompatibel mit den USB-Modulen von Intel® aus der Z-U130 Familie.
Das SiliconDrive II Blade mit USB 2.0 Interface wird mit Kapazitäten von 512MB bis 2GB angeboten.

++++ Zusammenfassung SiliconSystems Technik ++++

Beim SiliconDrive II™ ist SiSecure™ (vormals SiliconDrive Secure) erstmals ohne weiteren Aufpreis integriert. SiSecure™ ist ein Paket von sieben aufeinander abgestimmten Sicherheitstechnologien, die Schutz vor unbefugtem Zugriff auf sensiblen Daten und vor missbräuchlicher Nutzung bieten.

SiliconSystems patentiertes Wear-Leveling schreibt die Daten im Gegensatz zu den meisten anderen Anbietern immer gleichmäßig über den gesamten Bereich des SiliconDrive II™ und nicht nur in die ungenutzten Bereiche des Laufwerks. Unabhängig vom Anteil der statischen Daten für Betriebssystem- oder Programmdateien maximiert SiliconSystems Wear-Leveling dadurch die Lebensdauer des SiliconDrive II™.

Das exklusiv bei Siliconsystems implementierte SiMART™ protokolliert im SiliconDrive II™ jeden Schreibzugriff auf die Flashzellen. Dadurch ist es möglich sich über den Abnutzungsgrad der Flashzellen und die benutzten „Spare Blocks“ der SSD zu informieren. Beim Überschreiten eines individuellen Schwellwertes hat der Anwender die Möglichkeit die SSD zu wechseln bevor seine Anlage auszufallen droht. SiMART™ schützt dadurch vor teuren Ausfällen und spart unvorhersehbare Technikereinsätze ein.

PowerArmor™ ist SiliconSystems einzigartige Technologie um bei Schwankungen der Spannungsversorgung die Datenintegrität zu gewährleisten und das Dateisystem vor Beschädigungen zu schützen. Dadurch trägt PowerArmor™ zu einem zuverlässigen Betrieb der SSD in industriellen Umgebungen bei.

++++ Links ++++

altec ComputerSysteme GmbH – SiliconDrive II die 2. SSD-Generation von SiliconSystems
http://altec-cs.com/h_de/prod/firm/silicondrive_ii/index.htm

SiliconSystems – Advanced solid-state storage technology for the embedded system OEM market.
http://www.siliconsystems.com/silicondrive/patentedWear.aspx
http://www.siliconsystems.com/technology/index.aspx

SiliconSystems – Press Room
http://www.siliconsystems.com/corporate/pressRoom.aspx

++++ Bilder und Logo Download ++++

altec Firmenlogo – bitte benutzen Sie nur die Variante „Logo mit Unterzeile“
http://altec-cs.com/h_de/news/bild_dl/sonst_dl/index.htm#e

SiliconSystems Firmenlogo
http://www.siliconsystems.com/corporate/pressroom/corporateLogos.aspx

SiliconSystems Produktbilder
http://www.siliconsystems.com/corporate/pressroom/productPhotos.aspx

++++ Allgemeiner Kontakt ++++

altec ComputerSysteme GmbH Bayernstraße 10 D-30855 Langenhagen, Deutschland Telefon (0511) 9 83 81-0 Telefax (0511) 9 83 81-49 E-Mail: info@altec-cs.com http://www.altec-cs.com

++++ Presse Kontakt ++++ 
SIGNIA Werbeagentur c/o altec ComputerSysteme GmbH
Bayernstraße 10 D-30855 Langenhagen, Deutschland Telefon (0511) 9 83 81-0 Telefax (0511) 9 83 81-49 E-Mail: marketing@altec-cs.com http://www.altec-cs.com

oder 

SIGNIA Werbeagentur
Thomas GanseIweit
Sperlingsfeld 8c
D-30627 Hannover
Telefon (0511) 7 61 14 07
Telefax (0511) 7 61 14 05
E-Mail: altec-pr@de.signia.de
http://de.signia.de

++++ altec „Wir über uns“ ++++  Die altec ComputerSysteme GmbH ist Hersteller von industriellen Speicherlösungen wie Solid State Drives und Flash-Speicherkarten Laufwerken. Zudem ist altec weltweit der erste Anbieter von Kopierstationen für mobile Speichermedien. Weiterer Schwerpunkt sind kundenspezifische Entwicklungen im Bereich Speichertechnologie für industrielle und kommerzielle Anwendungen. 
altec bietet individuellen Kunden- und Systemsupport direkt aus der Entwicklungsabteilung. Darüber hinaus ist altec SiliconSystems Distributor für Deutschland und einer der führenden europäischen SanDisk Distributoren. Seit Dezember 2004 ist die altec ComputerSysteme GmbH nach ISO 9001:2000 zertifiziert. 

++++ Über SiliconSystems ++++

SiliconSystems ist weltweit führender Hersteller von Industrial Grade Solid-State Speicherlösungen, die speziell auf hohe Anforderungen an Leistung, Zuverlässigkeit und lange Produktlebenszyklen zugeschnitten sind. 
SiliconSystems' patentierte beziehungsweise zum Patent angemeldete SiliconDrive™ Technologie bewährt sich selbst bei höchsten Ansprüchen an Anwendungen im Netz-, Militär- und Industriebereich sowie im Markt interaktiver Verkaufsstellen und Medizintechnologie. SiliconSystems ist in Aliso Viejo in Kalifornien ansässig. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Produkte finden Sie auf der Internetseite www.siliconsystems.com.